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УКРАЇНА
Оріхівська міська рада Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                               
РІШЕННЯ
від    25 липня 2016 року                                                                                        №394/1
Про встановлення  поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної  води
                   Розглянувши лист комунального підприємства «Оріхівський водоканал» №56 від 29.06.2016 року та розрахунки  поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.40 Водного Кодексу України, ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», виконавчий комітет  Оріхівської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП«Оріхівський водоканал»:

· втрати питної води в системах водопостачання у розмірі 320,020 м3 /1000 м3 піднятої води;

· технологічні витрати питної води в системах водопостачання у розмірі 50,797м3/1000м3 піднятої води;

· технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві в розмірі 10,554м3/1000 м3 піднятої води.
2. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП«Оріхівський водоканал» терміном на 5 (п’ять) років.
3. Директору КП «Оріхівський водоканал» Черепасі І.С.:

· забезпечити додержання затверджених поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води при наданні  послуг з водопостачання та  водовідведення;

· спрямувати заходи на підвищення ефективності використання питної води та досягнення перспективних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. 
4. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Салогуба О.В.

Міський голова                                                      С.М.Герасименко
 Узгоджено                                                 О.В.Салогуб
О.М.Трифанова
О.М.Піщанська

Ю.С.Іванченко

Бут,4-32-28
6.25.07.2016

Направлено: КП «Оріхівський водоканал»-1, ФЕВ-1, відділ-1, прокуратура-1.
Пояснювальна записка

до встановлення  поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної  води
КП «Оріхівський водоканал»
              Згідно із ст.40 Водного Кодексу України, для забезпечення раціонального використання води в галузях економіки встановлюються технологічні норми використання води (ТНВВ).

             Технологічні нормативи використання води у КП «Оріхівський водоканал» – це максимально допустимі обсяги технологічних витрат води при очищенні та транспортуванні 1000 м3  питної води на спорудах і мережах, які знаходяться на балансі і обслуговуються підприємством, втрати не облічених витрат  води при її транспортуванні і реалізації абонентам, витрати води на власні потреби працівників.

             Поточні індивідуальні ТНВВ призначені для нормування водокористування комунального водо каналізаційного підприємства.

             ТНВВ для комунального водо каналізаційного підприємства розроблено на основі «Методики розробки  технологічних витрат питної води на підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3.09.2014 р. №1064/25841.

             На замовлення КП «Оріхівський водоканал» ліцензійною установою – Запорізький інститут регіональних екологічних випробовувань (м.Запоріжжя)  були розроблені ПІТНВПВ.

            Населення м. Оріхова складає 15060 чоловік. 
            Джерелом водопостачання міста являється 18  артезіанських свердловин (середній дебіт 6 м3/ годину), які здійснюють забір із підземних водоносних горизонтів,  що подається до резервуарів питної води (6 од) об’ємом 3020 м3, далі до споживачів. Для підвищення тиску у мережі для споживачів багатоквартирних житлових будинків жилмасиву «Орсільмаш» вода із свердловина №5о подається на насосну станцію ІІ підйом. 
            Загальна довжина водогінної мережі, що знаходиться на балансі КП «Оріхівський водоканал», становить 75  км.   Водогінна мережа укладена на 11% із чавунних труб (8 км), на 66,6% із сталевих труб (50 км) , на 9,4 % азбестоцементні (7 км),   на 13% (10км) поліетиленових труб. Середній вік водогінної мережі 40 роки. Кількість аварійних ситуацій на водопровідній мережі  міста за минулий рік 58.
             На балансі підприємства знаходиться 20 водорозбірних колонок, 50 одиниць запірної арматури, 138 пожежних гідрантів.

            Об’єктами водовідведення м.Оріхова є житлова забудова, об’єкти соціальної інфраструктури та деякі підприємства міста. Стоки надходять по каналізаційному колектору довжиною 12,5 км до приймального резервуару каналізаційної насосної станції (КНС),  звідки за допомогою насосів по напірному колектору надходять на очисні споруди. Облік стічних вод ведеться розрахунковим методом.     

            При підйомі  та транспортуванні води до споживачів виникають втрати, що пов’язані з експлуатацією споруд та обладнання, проведенням планових промивок, дезінфекцій, аварійними ситуаціями на трубопроводах, схованими витокам, недоліками існуючої системи обліку.   
           Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП«Оріхівський водоканал»     встановлюються у розмірі:
· втрати питної води в системах водопостачання у розмірі 320,020 м3 /1000 м3 піднятої води;

· технологічні витрати питної води в системах водопостачання у розмірі 50,797м3/1000м3 піднятої води;

· технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві в розмірі 10,554м3/1000 м3 піднятої води.

Головний інженер КП «Оріхівський водоканал»                                     А.Т.Залюбовський
